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表一

	建设项目名称
	年产250万条塑料编织袋项目

（年产150万条塑料编织袋生产线）

	建设单位名称
	连云港佰宏塑业有限公司

	建设项目性质
	新建□  改扩建☑  技改□  迁建□

	建设地点
	江苏省赣榆区班庄镇朱范村连云港美泰家居用品有限公司厂内

	主要产品名称
	编织袋

	设计生产能力
	250万条/年

	实际生产能力
	150万条/年

	建设项目环评时间
	2025.10.9
	开工建设时间
	2025.11

	调试时间
	2026.2
	验收现场监测时间
	2026.7.19~2026.7.20

	环评报告表审批部门
	连云港市生态环境局
	环评报告表编制单位
	江苏智盛环境科技有限公司

	投资总概算
	1500
	环保投资总概算
	55
	比例
	3.67%

	实际总概算
	900
	环保投资
	35
	比例
	3.89%

	验收监测依据
	⑴《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年修订）；

⑵《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日）；

⑶《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）；

⑷《中华人民共和国环境保护法》（2015 年1月1日施行）；

⑸《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）；

⑹《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）；
⑺ 《连云港佰宏塑业有限公司年产250万条塑料编织袋项目》（江苏智盛环境科技有限公司，2025年9月）；

⑻ 《关于对连云港佰宏塑业有限公司年产250万条塑料编织袋项目环境影响报告表的批复》（连云港市生态环境局，2025年10月9日，连环表复[2025]4056号）。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、废气排放标准

运营期本项目产生的废气主要是拉丝、涂膜、印刷过程中产生的非甲烷总烃。有组织废气执行江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1中标准限值，厂界无组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9中企业边界大气污染物排放限值要求，具体标准见表1-1。

表1-1  大气污染物有组织排放限值

污染物

有组织排放

无组织排放
标准来源
最高允许排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排气筒高度（m）

监控位置
浓度限值mg/m3
NMHC

50

1.8
20
周界外浓度最点

4

DB32/4438-2022和GB31572-2015

厂区内挥发性有机物无组织排放执行江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3中标准限值，具体见表1-2。

表1-2  厂区内挥发性有机物无组织排放限值

污染物

排放限值

mg/m3
限制含义

无组织排放监控位置
标准来源
NMHC

6
监控点处lh平均浓度值

在厂房外设置监控点

《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3

20
监控点处任意一次浓度值

2、水污染物排放标准

本项目无生产废水产生及排放，项目依托美泰家居的公共设施，不单独设立卫生间。生活污水经美泰家居污水站“综合调匀+混凝絮凝+中和+水解酸化+接触氧化+砂炭过滤”处理后的废水满足回用水标准要求，回用于厂区绿化。项目废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准，具体指标见表1-3。
表1-3 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 标准限值（mg/L，pH除外）

污染物

（GB18920-2020）排放限制限值

pH

6.0~9.0
色度
30
五日生化需氧量
10
NH3-N

8
阴离子表面活性剂
0.5
溶解性总固体
1000
DO

2.0
3、噪声排放标准

项目南侧为国道G233，运营期东、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，详见表1-4。

表1-4  工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A)

厂界

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

东、西、北厂界

3类

65
55
南厂界

4类

70

55

4、固废贮存标准

一般工业固体废物的暂存及污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函〔2026〕18号）等有关要求。

危险废物贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）等相应规定。

	总量
	本项目批复的总量情况如下：废气：VOCs0.625t/a；

项目分两期验收，一期工程VOCs0.375t/a，二期工程VOCs0.250t/a。



表二

	工程建设内容

连云港佰宏塑业有限公司位于江苏省连云港市赣榆区班庄镇朱范村620号，成立于2025年4月，主要从事干塑料制品制造与销售。

公司占地面积4536平方米，为适应市场需求，拟新建2条生产线，年产250万条/年编织袋生产线，项目投资1500万元。
《连云港佰宏塑业有限公司年产250万条塑料编织袋项目》于2025年10月9日获得连云港市生态环境局批复(连环表复[2025]4056号)，于2025年10月29日完成排污登记（登记编号：91320707MAEF3FBK75001Z）。由于彩印机与塑料挤出平膜扁丝机组距离较远，为提高废气收集处理效果，减少有机废气排放，企业新增一套二级活性炭废气处理装置单独处理印刷过程中产生的有机废气，处理后的废气经15m高DA002排气筒排放。该项目已完成备案（《新增一套二级活性炭吸附装置项目环境影响登记表》，备案号：202632070700000338）。
本项目进行分期验收：一期工程年产150万条塑料编织袋生产线，二期工程年产100万条塑料编织袋生产线。本次验收范围为年产150万条塑料编织袋生产线及其配套的环保设施等。

连云港佰宏塑业有限公司位于江苏省赣榆区班庄镇朱范村连云港美泰家居用品有限公司厂内，地理位置图见附图1。

项目位于赣榆区班庄镇朱范村连云港美泰家居用品有限公司厂内，美泰家居西侧为江苏新缘泽智能家居有限公司，东侧为中艺五金，北侧为空地，南侧为国道G233。项目四邻关系见附图2。
（1）产品方案

项目具体产品方案见表2-1。

表2-1  项目产品方案表

序号

工程名称

产品方案

设计能力

（万条/年）

实际建设能力（万条/年）
年运行时数（h）

1

编织袋生产线
塑料编织袋
250
150
7200
（2）厂区平面布置

项目租赁连云港美泰家居用品有限公司现有五金厂房进行生产活动，厂房建筑面积4536平方米，项目平面布置见附图3，美泰家居厂区平面布置见附图4。
（3）劳动定员及工作制度

项目新增劳动定员20人，三班倒，每班工作8h，年工作300天。

（4）主要生产设备

本期工程主要设备情况见表2-2。

表2-2  本期工程主要设备情况一览表

序号

设备名称

 主要规格型号

环评数量

（台/套/条）

实际数量

（台/套/条）

与环评是否一致
1

塑料挤出平膜扁丝机组

SJPL-120*33-1500

1

1

一致
2

圆织机

ZDSBY2350-85

5

5

一致

3

圆织机

/

9

9

一致

4

圆织机

ZDSBY2600-105

1

1

一致

5
塑料挤出复膜机组

/

1

1

一致

6

缝纫机

FGC255

6

6

一致

7

翻袋机组

/
1

1

一致

8

割丝机

/
1

1

一致

9
彩印机

/

1

1

一致

10
冷却机
50匹
2

2

一致

11
冷却塔

50t/h

1

1
一致

12

切裁印一体机

WF-QCY24

1

0

不一致，切裁印一体机更换为切裁一体机，印刷采用彩印机。

13
切裁一体机
/
0
1
项目公用及辅助工程情况见表2-3。

表2-3  项目公用及辅助工程一览表
工程类别

单项工程名称

环评设计能力

实际建设情况
与环评是否一致
公用工程
给水

项目总用水量为2320m3/a，主要为生活用水、冷却机补水及循环冷却塔补水，由区域自来水管网供水。
本期项目用水量为1356m3/a，主要为生活用水、冷却机补水及循环冷却塔补水，由区域自来水管网供水。
一致
排水

主要为生活污水，排水量216m3/a。
主要为生活污水，排水量144m3/a。
一致
供电

用电量为140万kw.h，由区域电网供电。
用电量为85万kw.h，由区域电网供电。
一致
环保工程

废气处理

项目拉丝废气、涂膜废气、印刷废气废气、危废贮存废气经集气罩负压收集/密闭负压收集后引入一套“二级活性炭吸附”装置处理，处理后通过20m高排气筒（DA001）高空排放。
项目拉丝废气、涂膜废气、危废贮存废气经集气罩负压收集/密闭负压收集后引入一套“二级活性炭吸附”装置处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）高空排放；项目印刷废气废气废气经集气罩负压收集后引入一套“二级活性炭吸附”装置处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）高空排放。
一致，新增一套二级活性炭废气处理装置单独处理印刷过程中产生的有机废气，处理后的废气经15m高DA002排气筒排放。该项目已完成备案（《新增一套二级活性炭吸附装置项目环境影响登记表》，备案号：202632070700000338）。
废水处理

本项目无生产废水产生，项目依托美泰家居的公共设施，不单独设立卫生间。生活污水经美泰家居污水站“综合调匀+混凝絮凝+中和+水解酸化+接触氧化+砂炭过滤”处理后的废水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）表1城市绿化用水水质标准要求后回用于厂区绿化。
本项目无生产废水产生，项目依托美泰家居的公共设施，不单独设立卫生间。生活污水经美泰家居一体化污水处理设备“厌氧+好氧+沉淀”处理后的废水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）表1城市绿化用水水质标准要求后回用于厂区绿化。
不一致，美泰家居新增一套地埋式一体化污水处理设施单独处理生活污水。
固废处理
本项目运营过程中产生的废原料包装袋、废边角料收集后委托有主体资格和技术能力的单位进行利用；废印版、废活性炭、水性油墨废包装桶、废润滑油桶及含油抹布及手套收集后委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。
本项目运营过程中产生的废原料包装袋、废边角料收集后委托有主体资格和技术能力的单位进行利用；废印版、废活性炭、水性油墨废包装桶、废润滑油桶及含油抹布及手套收集后委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。
一致
噪声治理
合理布局，厂房隔声，距离衰减，选用低噪声设备，设备减振。

合理布局，厂房隔声，距离衰减，选用低噪声设备，设备减振。

一致


	原辅材料消耗及水平衡

项目主要原辅材料见表2-4。

表2-4  项目主要原辅材料一览表

序号
原料名称
单位

环评用量
实际用量
1
原生聚乙烯颗粒
t
1100
660
2

原生聚丙烯颗粒

t
1100
660
3
色母颗粒

t
10
6
4
水性油墨

t
1
0.6
5
润滑油
L
200
120

本期工程水平衡情况见图2-1。
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图2-1   本期工程水平衡图 单位：t/a



	主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图）
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图2-2  工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）原料处理：根据配方比例称量聚丙烯颗粒、色母颗粒，投入拉丝机组的干燥搅拌机中进行干燥处理（干燥温度控制在60-80℃），此过程采用电加热。此工艺不产生污染物。

（2）拉丝：干燥处理后的原料打入拉丝机组中，拉丝机组通过电加热使混料热熔（温度控制在200-240℃）后挤出，经冷却槽冷却成型。冷却槽采用一端进水，另一端排水的直冷方式进行冷却，排出的水经过冷却机冷却后循环使用。因原料均为颗粒，粒径约为2-3mm，因此投料过程中无粉尘产生，拉丝过程会产生有机废气G1和设备运行噪声。

（3）切割：扁丝经割丝机按不同要求切成不同宽度的丝，再经割丝机配套的收丝机在丝碇上缠绕达一定的厚度后送入圆织机进行编织，此过程会产生废边角料S1和设备运行噪声。
（4）编织：扁丝通过圆织机编织成基布，此工序会产生设备运行噪声。

（5）涂膜：加热聚乙烯颗粒至180℃融化，利用塑料挤出复膜机组在编织好的基布上形成一层薄膜。涂膜过程会产生有机废气G2和设备运行噪声。

（6）印刷：项目塑料编织袋印刷根据客户要求不同采用凹版和凸版印刷工艺。凹版印刷工艺采用凹版印刷机，凹版印刷过程是将其凹印版全部浸入在墨槽内，上墨后用刮刀刮去平面上空白部分的油墨，放下压辊对塑料薄膜加压，利用机械带动压辊使版面低处的图文部分油墨转移至被印塑料薄膜上。

凸版印刷采用切裁印一体机或凸版印刷机，印刷系统的给墨装置先使油墨分配均匀，然后通过墨辊将油墨转移到印版上，由于凸版上的图文部分远高于印版上的非图文部分，因此，墨辊上的油墨只能转移到印版的图文部分，而非图文部分则没有油墨。印刷系统将塑料袋输送到印刷系统的印刷部件，在印版装置和压印装置的共同作用下，印版图文部分的油墨则转移到承印物上，从而完成印刷。根据客户要求不同，印版不同，故需更换印版。换版过程无需水洗，采用抹布擦除表面少量油墨。

此工序产生印刷废气G3、废油墨桶S2、含油手套及抹布S3和废印版S4。
（7）裁切：将基布送入裁切区按照客户需要的尺寸进行剪裁，基布采用切裁印一体机进行冷切。裁切产生的边角料S5和设备运行噪声。

（8）缝纫：将裁切好的编织布进行缝纫成塑料编织袋，此工序会产生设备运行噪声。

（9）检验：通过人工检查生产的编织袋缝纫是否合格。缝纫不合格品拆除缝纫线后重新进行缝纫。

（10）打包入库：检验合格的编织袋进行人工打包后入库。
表2-5  项目产污环节一览表

类别
编号
污染工序
污染物
收集措施及处理措施
去向
废气
G1
拉丝
非甲烷总烃
经集气罩负压收集/密闭负压收集后进入“二级活性炭吸附装置”处理
通过15m高排气筒（DA001）排入大气
G2
涂膜
/
危废库
G3
印刷
非甲烷总烃
经集气罩负压收集后进入“二级活性炭吸附装置”处理
通过15m高排气筒（DA002）排入大气

废水
/
生活污水
pH、COD、SS、NH3-N、TN、TP
依托美泰家居一体化污水处理设施
用作美泰家居厂区绿化灌溉用水
噪声
N
设备运行
噪声
隔声、减振

固废
S1
切割
废边角料
委托有主体资格和技术能力的单位进行利用
全部综合利用或者合理处置 

S2
原料使用

废水性油墨桶 

委托有资质单位处置

S3
 设备维护、印版更换 

 含油抹布及手套

委托有资质的单位处理

S4
废印版
印版更换
委托有资质的单位处理

S5
 裁切
 废边角料
委托有主体资格和技术能力的单位进行利用
/

原料使用 
废原料包装袋 
/
废气治理 
 废活性炭 
委托有资质的单位处理

/
机器保养维护
 废润滑油桶
 委托有资质的单位处理

/

职工办公生活

 生活垃圾

 由环卫部门收集处理

项目变动情况

依据环办环评函〔2020〕688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中相关内容，判定本项目不属于重大变动，详见下表：

表2-6   变动判定表

类别

重大变动要求

变动情况

变动结论

性质

1.建设项目开发、使用功能发生变化的。

无变化

未发生变动

规模

2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。

3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

本次验收内容为：年产150万条塑料编织袋生产线，实际建设

过程中切裁印一体机更换为切裁一体机，印刷采用彩印机。
不属于重大变动

地点

5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

无变化

未发生变动

生产工艺

6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。

7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

无变化

未发生变动

环境保护措施

8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

11.噪声、土壤或地下水污染物防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用改为自行处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

1、新增一套二级活性炭废气处理装置单独处理印刷过程中产生的有机废气，处理后的废气经15m高DA002排气筒排放，该排放口为一般排放口，该项目已完成备案（《新增一套二级活性炭吸附装置项目环境影响登记表》，备案号：202632070700000338）。DA001排气筒内径由0.8m调整为0.4m。
废气处理效率不变，不新增污染物种类及排放量。

2、废水由依托美泰家居污水站“综合调匀+混凝絮凝+中和+水解酸化+接触氧化+砂炭过滤”处理变为依托美泰家居一体化污水处理设备“厌氧+好氧+沉淀”处理。

3、危废库面积由15m2调整为5m2。
不属于重大变动

从上表可知，本项目不属于文件中规定的重大变动内容。



表三

	1、主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

表3-1  本次验收产品线所涉及的主要污染源、处置及排放去向表

内容要素

排放口(编号、名称)/污染源

污染物项目

环境保护措施

执行标准或拟达要求

大气环境

拉丝、涂膜工序、危废贮存
非甲烷总烃
二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）
满足江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1标准。
印刷工序
非甲烷总烃
二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）
无组织废气
生产车间
非甲烷总烃
加强密闭，提高废气的收集效率
厂界满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9标准。

厂区内
非甲烷总烃

厂区内满足江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3标准。

地表水环境

生活污水
pH、COD、 SS、NH3-N、 TP、TN
依托美泰家居厕所及地埋式一体化污水处理站，处理工艺为“厌氧+好氧+沉淀”
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）表1回用标准。
声环境

塑料挤出平膜扁丝机组、圆织机、切裁一体机、塑料挤出复膜机组、割丝机、风机、冷却机及冷却塔
等效A声级

合理布局、隔声减振等措施

东、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。
电磁辐射

/

固体废物

本项目运营过程中产生的废原料包装袋、废边角料收集后委托有主体资格和技术能力的单位进行利用；废印版、废活性炭、水性油墨废包装桶、废润滑油桶、含油抹布及手套收集后委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。
土壤及地下水

污染防治措施

项目按重点防渗区和简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施进行防控，项目运营期应当在防渗区备好应急物资，如黄沙、灭火器等，发生事故时及时进行处理。
生态保护措施

/
废气、废水、噪声监测点位见图3-1。
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	2、其他环保设施

⑴环境风险防范设施

厂区平面布置已按规范化设计，建构筑物已按火灾危险等级进行规范设计。厂区对明火进行严格管控，并设有消防栓、灭火器等装置。

⑵环保设施投资及“三同时”落实情况

环保投资及“三同时”落实情况见表3-2。

表3-2 本期工程环保设施实际建设及投资情况表

类别
污染源
污染物名称
实际治理措施及排放去向
环保投资（万元）

废气
拉丝、涂膜工序、危废贮存
非甲烷总烃
二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）
20
印刷工序
非甲烷总烃

二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002）
无组织废气

非甲烷总烃

加强密收闭集，提效高率废气的

废水
生活污水

pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮
依托美泰家居厕所及地埋式一体化污水处理站，处理规模1t/d，处理工艺为“厌氧+好氧+沉淀”
/
噪 声

各类设备

噪声

选用低噪声设备，减振、隔声

5
固 废

生产过程

一般工业固废
20m2一般工业固废暂存堆场
2
危险废物

5m2危废仓库

2
地下水、土壤

分区防治，危废仓库重点防渗。

1
事故应急措施

消防设施，编制应急预案

3
清污分流、排污口规范化设置

规范化排污口设置与排污口相应的环境保护图形标志牌，依托美泰家居厂区现有雨水排口，对废气排气筒设置采样点定期监测

2
合计
35



表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

一、报告表主要结论

本项目为塑料制品制造项目，符合国家及地方产业政策；符合所在区域规划要求；符合“三线一单”及相关环保政策要求。采用的各项环保措施实施后污染物可以达标排放，对周围环境影响较小，能够满足总量控制要求，不会改变当地环境质量现状。在落实环境风险防范措施、制定应急预案的情况下，项目的环境风险可控。因此，在严格落实环保“三同时”措施及环境风险防范措施的前提下，从环保的角度分析，本项目的建设具有环境可行性。
二、环评批复要求

在项目设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下要求：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，优化工程设计，合理布局，实施高效环境管理，提高资源合理配置和循环利用水平，严格执行清洁生产，最大限度减少污染物产生量和排放量。

（二）加强废水污染防治。按“清污分流、雨污分流”原则设计、完善厂区给排水系统。项目冷却用水循环使用不外排，运营期废水主要为生活污水，依托美泰家居的公共设施。生活污水经美泰家居污水站处理，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）表1城市绿化用水水质标准要求后回用于厂区绿化。

（三）加强废气污染防治。严格落实《报告表》提出的各项废气污染防治措施，确保废气的处理效率及排气筒高度达到《报告表》提出的要求。项目新建排气筒1座。项目运营期废气主要为拉丝、涂膜、印刷工序产生的有机废气以及危废库贮存废气。拉丝废气、涂膜废气经集气罩负压收集与经密闭负压收集的印刷废气、危废库废气，一并由“二级活性炭吸附装置”处理后通过20m高排气筒排放（DA001）。本项目运营期产生的非甲烷总烃有组织及厂内无组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1、表3中标准限值要求；厂界无组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9中企业边界大气污染物排放限值要求。

（四）加强噪声污染防治。项目运营期产生的噪声主要来源于塑料挤出平膜扁丝机组、圆织机、切裁印一体机、塑料挤出复膜机组、割丝机、风机、冷却机及冷却塔等设备运转，须选用低噪设备，切实落实《报告表》中提出的减振、隔声、消声降噪措施。项目运营期东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

（五）落实固废的规范堆放和安全处置措施。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和相关文件要求，防止产生二次污染。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理手续。

（六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善全厂突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

（七）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（八）根据《报告表》要求，本项目以车间外扩50m的范围设置卫生防护距离。该范围内目前无环境敏感目标，今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

（九）项目实施后，主要污染物年排放量初步核定为：

1.大气污染物：VOCs（以非甲烷总烃计）0.625吨；

2.水污染物：0吨；

3.固体废物：全部综合利用或规范处置。

（十）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

三、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

四、项目建设和运行期间的环境现场监督管理工作由连云港市赣榆生态环境局负责。

五、项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，未取得排污许可证或者填报排污登记的，不得排放污染物。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过5年方开工建设的，环境影响评价文件须报我局重新审核。

三、环评批复落实情况

表4-1 环评批复落实情况

序号

环评批复

执行情况

1

全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，优化工程设计，合理布局，实施高效环境管理，提高资源合理配置和循环利用水平，严格执行清洁生产，最大限度减少污染物产生量和排放量。
企业生产过程中全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，优化工程设计，合理布局，实施高效环境管理，提高资源合理配置和循环利用水平，严格执行清洁生产，最大限度减少污染物产生量和排放量。
2

加强废水污染防治。按“清污分流、雨污分流”原则设计、完善厂区给排水系统。项目冷却用水循环使用不外排，运营期废水主要为生活污水，依托美泰家居的公共设施。生活污水经美泰家居污水站处理，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）表1城市绿化用水水质标准要求后回用于厂区绿化。
本项目冷却用水循环使用不外排，生活污水依托美泰家居地埋式一体化污水处理设施处理，验收期间：厂区地埋式一体化污水处理设施出口废水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准要求。
3

加强废气污染防治。严格落实《报告表》提出的各项废气污染防治措施，确保废气的处理效率及排气筒高度达到《报告表》提出的要求。项目新建排气筒1座。项目运营期废气主要为拉丝、涂膜、印刷工序产生的有机废气以及危废库贮存废气。拉丝废气、涂膜废气经集气罩负压收集与经密闭负压收集的印刷废气、危废库废气，一并由“二级活性炭吸附装置”处理后通过20m高排气筒排放（DA001）。本项目运营期产生的非甲烷总烃有组织及厂内无组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1、表3中标准限值要求；厂界无组织排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9中企业边界大气污染物排放限值要求。

项目拉丝废气、涂膜废气、危废贮存废气经集气罩负压收集/密闭负压收集后引入一套“二级活性炭吸附”装置处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）高空排放；印刷废气废气废气经集气罩负压收集后引入一套“二级活性炭吸附”装置处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）高空排放。验收监测期间，项目1#、2#排气筒非甲烷总烃有组织排放速率及排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1中标准限值；项目厂界非甲烷总烃能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9中企业边界大气污染物排放限值要求；项目厂区内挥发性有机物无组织排放能够满足江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3中标准限值要求。
4
加强噪声污染防治。项目运营期产生的噪声主要来源于塑料挤出平膜扁丝机组、圆织机、切裁印一体机、塑料挤出复膜机组、割丝机、风机、冷却机及冷却塔等设备运转，须选用低噪设备，切实落实《报告表》中提出的减振、隔声、消声降噪措施。项目运营期东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。
项目选用低噪声设备，并对高噪音部分采取吸声、隔声、减震等降噪措施。监测结果表明：项目东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求；南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求。
5
落实固废的规范堆放和安全处置措施。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和相关文件要求，防止产生二次污染。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理手续。
项目验收期间固废主要为废边角、废包装袋、生活垃圾。生活垃圾交由环卫部门处理，废边角和废包装袋外售综合利用。

6
加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善全厂突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。
企业已编制突发环境事件应急预案并备案，备案编号为320707-2026-099-L。
7

对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。
项目不涉脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施。
8
根据《报告表》要求，本项目以车间外扩50m的范围设置卫生防护距离。该范围内目前无环境敏感目标，今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

项目车间边界设置50m卫生防护距离，经现场核实，范围内目前无环境敏感目标。

9

项目实施后，主要污染物年排放量初步核定为：1.大气污染物：VOCs（以非甲烷总烃计）0.625吨；2.水污染物：0吨；3.固体废物：全部综合利用或规范处置。
本期工程VOCs总量指标0.375t/a，满负荷生产情况下，VOCs实际排放量为0.139t/a。项目无废水外排，固废全部综合利用或规范处置。
10
按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。
本期工程已按照规范设置废气排口及各类标识标牌。运营期将按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。



表五

	验收监测质量保证及质量控制：

本项目验收监测由江苏弘誉检测技术有限公司承担。江苏弘誉检测技术有限公司严格执行国家标准、行业标准及相关技术规范，实施全过程质量控制。监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有限期内；现场监测仪器使用前经过校准。

1、监测分析方法及监测仪器

分析方法及监测仪器信息见表5-1、5-2。

表5-1 分析方法一览表

类别

项目名称

分析方法

方法依据

检出限

废水

pH值

水质pH值的测定 电极法 

HJ1147-2020

/
色度

水质 色度的测定 

GB11903-1989

2倍
五日生化需氧量

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 

HJ505-2009

0.5mg/L
悬浮物

水质 悬浮物的测定 重量法 

GB11901-1989

/
氨氮

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 

HJ535-2009

0.025mg/L

阴离子表面活性剂

水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 

GB7494-1987

0.05mg/L
溶解氧

水质 溶解氧的测定 电化学探头法 

HJ506-2009

/
废气

无组织废气

非甲烷总烃

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样 - 气相色谱法 

HJ604-2017

0.07

mg/m3
有组织废气

非甲烷总烃

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 

HJ38-2017

0.07

mg/m3
噪声

等效连续A声级

工业企业厂界环境噪声排放标准

GB12348-2008

-

表5-2  采样及监测仪器一览表

设备名称
设备型号
设备编号
手持气象站
KM-F80
HY-YQ0252
pH 计
PHBJ-260
HY-YQ0254
多参数分析仪
DZB-712
HY-YQ0264
真空箱气袋采样器
RH2071i
HY-YQ0286
真空箱气袋采样器
RH2071i
HY-YQ0287
真空箱气袋采样器
RH2071i
HY-YQ0288
真空箱气袋采样器
RH2071i
HY-YQ0289
真空箱气袋采样器
YQ-1110D 型
HY-YQ0291
大流量低浓度自动烟尘烟气测试仪
JD-100F
HY-YQ0293
气体采样箱
/
HY-YQ0246
大流量低浓度自动烟尘烟气测试仪
JD-100F
HY-YQ0276
气体采样箱
/
HY-YQ0247
多功能声级计
AWA6228+
HY-YQ0234
声校准器
AWA6021A
HY-YQ0235
台式 pH 计
PHS-3E
HY-YQ0018
溶解氧测定仪
JPSJ-606L
HY-YQ0079
生化培养箱
SHP-250
HY-YQ0085
鼓风加热干燥箱
DHG-9140
HY-YQ0059
电子天平
FA2204C
HY-YQ0083
紫外可见分光光度计
L6S
HY-YQ0062
紫外可见分光光度计
752N plus
HY-YQ0061
气相色谱仪
GC2000
HY-YQ0092
2、废气监测分析质量保证和质量控制

废气监测的质量保证按照环保部发布的《环境监测技术规范》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）和《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）的要求进行全过程质量控制。监测仪器经计量部门检验并在有效期内使用，监测人员持证上岗，监测数据经三级审核。烟尘测试仪在采样前进行漏气检验和流量校正，烟气测试仪在采样前用标准气体进行标定。

3、噪声监测分析质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。


表六

	验收监测内容：

此次竣工验收监测是对“连云港佰宏塑业有限公司年产250万条塑料编织袋项目（年产150万条塑料编织袋生产线）”竣工环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准和总量控制指标。监测时段各类环保设施正常运行、工况稳定，生产负荷已达到设计生产能力的75%以上。项目验收监测内容见表6-1。

表6-1 验收监测内容

类别

监测编号

废气处理设施

监测点

监测项目

监测频次

有组织废气

H1
二级活性炭
出口

非甲烷总烃
连续2天，每天3次

H2
二级活性炭
出口
类别

监测点位

监测项目

监测频次

无组织废气

厂界外上风向设1个参照点

非甲烷总烃
连续2天，每天3次

厂界外下风向设3个监控点

生产车间门口
废水
地埋式一体化污水处理设施出口

pH值、色度、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解氧

连续2天，每天4次

（间隔2个小时采一次样）

噪声

厂界东、南、西、北四点

等效连续A声级

连续2天，每天昼、夜间各一次

备注：有组织废气进口不具备采样条件，因此，本次验收仅对排气筒出口废气进行监测。


表七

	验收监测期间生产工况记录：

2026年7月19日~20日验收期间，本项目正常生产，各环保设施运行正常，生产负荷达设计规模的75%以上，符合验收监测工况要求，具备验收监测条件。监测期间工况情况见表7-1。

表7-1 监测期间工况情况

监测日期

监测时运行工况

产品

设计年生产规模

监测时产量

生产负荷

2026.7.19
正常运行

编织袋
150万条/a（5000条/d）

4500条/d
90%

2026.7.20
正常运行

编织袋
150万条/a（5000条/d）

4000条/d
80%



	验收监测结果：

1、废气监测结果与评价

废气监测结果统计情况及具体监测结果见表7-2~7-3。

表7-2有组织废气监测结果统计表

采样地点

1#排气筒出口
处理设施

二级活性炭
排气筒高度（m）

15
测点截面积（m2）

0.126
检测项目

单位

采样日期：2026.07.19
第一次

第二次

第三次

烟温

℃

37.4
37.1
37.2
37.8
37.6
38.1
38.5
38.7
38.4
烟气流速

m/s

17.6
17.5
17.5
17.4
17.4
17.5
17.4
17.1
17.3
含湿量
%
2.9
2.8
2.8
2.7
2.7
2.8
2.9
2.9
2.8
烟气流量

m3/h

7964
7919
7919
7874
7874
7919
7874
7738
7829
标干流量

Nm3/h

6728
6703
6701
6657
6661
6682
6628
6510
6599
非甲烷总烃
排放浓度

mg/Nm3
1.22
1.89
1.88
1.94
1.95
1.99
1.65
1.58
1.63
排放速率

kg/h

1.11×10-2
1.31×10-2
1.07×10-2
标准值
排放浓度

mg/Nm3
50
50

50

排放速率

kg/h

1.8
1.8

1.8

采样地点

1#排气筒出口
处理设施

二级活性炭
排气筒高度（m）

15
测点截面积（m2）

0.126
检测项目

单位

采样日期：2026.07.20
第一次

第二次

第三次

烟温

℃

35.3
35.5

35.8

36.2

36

36.4

36.9

37.1

37.3

烟气流速

m/s

17.9
17.7

17.7

17.6

17.6

17.5

17.5

17.6

17.2

含湿量
%
2.7
2.6

2.7

2.8

2.7

2.8

2.8

2.9

2.8

烟气流量

m3/h

8100

8010

8010

7964

7964

7919

7919

7964

7783

标干流量

Nm3/h

6918

6844

6831

6776

6788

6734

6723

6750

6599

非甲烷总烃
排放浓度

mg/Nm3
1.72
1.67
1.65
1.67
1.72
1.68
1.66
1.74
1.85
排放速率

kg/h

7.60×10-3
7.96×10-3
6.42×10-3
标准值
排放浓度

mg/Nm3
50
50

50

排放速率

kg/h

1.5
1.5

1.5

采样地点

2#排气筒出口
处理设施

二级活性炭
排气筒高度（m）

15
测点截面积（m2）

0.071
检测项目

单位

采样日期：2026.07.19
第一次

第二次

第三次

烟温

℃

34.2
34

33.8

33.8

33.4

33.2

32.6

32.4

32.2

烟气流速

m/s

24
24

24.1

23.9

24.1

23.7

24

23.7

24.1

含湿量
%
2.4

2.4

2.5

2.5

2.3

2.3

2.4

2.3

2.2

烟气流量

m3/h

6108

6108

6134

6083

6134

6032

6108

6032

6134

标干流量

Nm3/h

5237

5241

5261

5218

5279

5195

5265

5208

5304

非甲烷总烃
排放浓度

mg/Nm3
1.17
1.35
1.31
1.30
1.35
1.27
1.29
1.12
1.14
排放速率

kg/h

6.71×10-3
6.85×10-3
6.21×10-3
标准值
排放浓度

mg/Nm3
50
50

50

排放速率

kg/h

1.8
1.8

1.8

采样地点

2#排气筒出口
处理设施

二级活性炭
排气筒高度（m）

15
测点截面积（m2）

0.071
检测项目

单位

采样日期：2026.07.20
第一次

第二次

第三次

烟温

℃

32.1
32.7

32.4

32.9

33.1

33.2

33.4

33

33.5

烟气流速

m/s

23.4
23.4

23.3

23.4

23.4

23.4

23.3

23.3

23.3

含湿量
%
2.3
2.2

2.3

2.3

2.2

2.3

2.4

2.2

2.3

烟气流量

m3/h

5981

5981

5955

5981

5981

5981

5955

5955

5955

标干流量

Nm3/h

5182

5177

5154

5169

5171

5164

5133

5150

5136

非甲烷总烃
排放浓度

mg/Nm3
1.32
1.59
1.49
1.50
1.53
1.58
1.24
1.25
1.25
排放速率

kg/h

7.60×10-3
7.96×10-3
6.42×10-3
标准值
排放浓度

mg/Nm3
50

50

50

排放速率

kg/h

1.8

1.8

1.8




	表7-3 无组织废气监测结果统计表   单位：mg/Nm3
检测点位

检测项目

采样日期：2026.07.19
采样日期：2026.07.20
标准
第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

G1上风向

非甲烷总烃
0.11
0.11
0.10
0.11
0.12
0.10

4
G2下风向
0.19
0.15
0.22
0.20
0.21
0.18

4
G3下风向

0.13
0.14
0.14
0.15
0.13
0.15

4
G4下风向
0.17
0.13
0.17
0.26
0.25
0.28

4
G5生产车间门口
0.26
0.27
0.22
0.30
0.25
0.21

20
监测结果表明：验收监测期间，项目1#、2#排气筒非甲烷总烃有组织排放速率及排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1中标准限值；项目厂界非甲烷总烃能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9中企业边界大气污染物排放限值要求；项目厂区内挥发性有机物无组织排放能够满足江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3中标准限值要求。

2、废水监测结果与评价

废水监测结果统计情况及具体监测结果见表7-4。

表7-4 废水监测结果统计表

采样日期

2026年7月19日

采样点位
污水处理设施出口

第一次
第二次
第三次
第四次
标准限值
检测项目

单位

检出限

检测结果

pH值

无量纲

/

7.5（24.5℃）

7.4（24.7℃）

7.5（24.4℃）

7.6（24.9℃）

6~9
色度

倍

2

2

2

2

2

30
五日生化需氧量

mg/L

0.5

3.2

3

3

3

10
悬浮物

mg/L

/

12

13

11

10

-
氨氮

（以N计）

mg/L

0.025

0.354

0.399

0.38

0.35

8
阴离子表面活性剂

mg/L

0.05

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

0.5
溶解氧

mg/L

/

7.1

6.9

7

6.8

2.0
采样日期

2026年7月20日

采样点位
污水处理设施出口

第一次
第二次
第三次
第四次
标准限值

检测项目

单位

检出限

检测结果

pH值

无量纲

/

7.5（24.5℃）

7.4（24.7℃）

7.5（24.4℃）

7.6（24.9℃）

6~9

色度

倍

2

2

2

2

2

30

五日生化需氧量

mg/L

0.5

3.2

3

3

3

10

悬浮物

mg/L

/

12

13

11

10

-

氨氮

（以N计）

mg/L

0.025

0.354

0.399

0.38

0.35

8

阴离子表面活性剂

mg/L

0.05

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

0.5

溶解氧

mg/L

/

7.1

6.9

7

6.8

2.0

监测结果表明：验收监测期间，厂区地埋式一体化污水处理设施出口废水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准要求。

3、噪声监测结果与评价

噪声监测结果统计情况及具体监测结果见表7-5。

表7-5厂界噪声监测结果与评价表

监测

点位

等效连续A声级dB（A）

2026.7.19
2026.7.20
昼间

夜间

昼间

夜间

Z1东厂界

60
50
61
51
Z3西厂界
62
53
62
53
Z4北厂界
62
52
62
52
3类区标准限值
65
55
65
55
Z2南厂界
61
51
61
51
4类区标准限值

70
55

70
55

达标情况

达标

达标

达标

达标

监测结果表明：验收监测期间，项目东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求；南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求。

4、固体废弃物产生与处置情况

根据企业提供资料，企业正常试生产天数为151天（2026.2.20~2026.7.20，期间有75天未生产），试生产期间固体废弃物产生及处理情况见表7-6。

表7-6 本期工程试生产期间固废产生及处理情况表

序号

固废名称

类别

环评量（t）

试生产期间实际产生量（t）

处理量（t）

库存量（t）

处理方式
1

废原料包装袋 

一般工业固废

2.65 

0.52 

0.52 

0

委托有主体资格和技术能力的单位进行利用
2

废边角料 

132 

25 

25 

0

3

废印版

一般固废

0.05 

0

0

0

委托有资质的单位处理 
4

废水性油墨桶 

0.02 

0

0

0

5

废活性炭 

22.75 

0

0

0

6

废润滑油桶 

0.006 

0

0

0

7

含油抹布及手套 

0.006 

0

0

0

注：固废产生量按照本期项目产能核算得出。

5、总量核算

本期工程废气污染物排放总量核算情况及总量控制指标见表7-7。废气总量核算时，各排气筒的年排放时间按照业主提供的实际运行时间核算。

表7-7 本项目废气污染物总量控制指标对照表

污染物

来源

平均排放速率（kg/h）

实际年运行时间（h）

实际年排放量（t/a）

满负荷生产状况下年排放量（t/a）
本期工程污染物总量控制指标（t/a）
达标情况

非甲烷总烃
H1
9.48×10-3
7200
0.068
0.139
0.375
达标
H2
6.96×10-3
7200
0.050
根据总量核算结果可知：验收监测期间，废气污染物中非甲烷总烃的年排放量未超过环评批复中要求的污染物年允许排放量。


表八

	验收监测结论：

    1、结论

项目已按国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价等手续，较好的执行了“三同时”制度，并建立了比较完善的环境管理和职责分明的环境管理制度。验收监测期间，各类环保治理设施运行正常。

根据验收监测结果：验收监测期间，项目1#、2#排气筒非甲烷总烃有组织排放速率及排放浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1中标准限值；项目厂界非甲烷总烃能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024修改单）表9中企业边界大气污染物排放限值要求；项目厂区内挥发性有机物无组织排放能够满足江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3中标准限值要求。

验收期间：厂区地埋式一体化污水处理设施出口废水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准要求。

验收监测期间，项目东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求；南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求。

验收监测期间，项目固废主要为废边角、废包装袋、生活垃圾。生活垃圾交由环卫部门处理，废边角和废包装袋外售综合利用。

根据总量核算结果，项目废气总量满足环评及其批复要求。

2、建议

⑴加强对各类环保处理设施的运行、维护和管理，及时更换活性炭，确保各类环保处理设施长期稳定运行、各类污染物达标排放；

⑵按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求进一步规范化设置排污口及完善相关环保标志牌；

⑶完善环境管理工作，并建立健全环境管理档案。

注   释

附件1   环评批复
附件2   检测报告

附件3   排污许可登记回执
附件4   应急预案备案表
附图1   项目地理位置图

附图2   主要环境保护目标图

附图3   项目平面布置图

附图4   美泰家居厂区平面布置图




附件1环评批复及登记表备案
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附件2 检测报告
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附件3 排污登记回执
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附件4 应急预案备案表
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附图1 项目厂区地理位置图
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附图2 项目周边敏感目标图
[image: image27.png]REFIE

U H R

50m A= B 47 8 2 40 2% 26

EIN

500myii

|

- |
B2 1 H R4 500my FE R B BCHR A 85URE H Ar oA





附图3 项目平面布置图
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附图4 美泰家居厂区平面布置图
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：连云港佰宏塑业有限公司                     填表人（签字）：                    项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	年产250万条塑料编织袋项目

（年产150万条塑料编织袋生产线）
	备案证号
	赣数备〔2025〕708号
	建设地点
	江苏省赣榆区班庄镇朱范村连云港美泰家居用品有限公司厂内

	
	行业类别（分类管理名录）
	C2923塑料丝、绳及编织品制造

C2319包装装潢及其他印刷
	建设性质
	□新建  √改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E：118°48′51″；

N：34°50′48″

	
	设计生产能力
	年产250万条塑料编织袋生产线
	实际生产能力
	年产150万条塑料编织袋生产线
	环评单位
	江苏智盛环境科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	连云港市生态环境局
	审批文号
	连环表复[2025]4056号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2025年11月
	竣工日期
	2025年12月
	排污登记时间
	2025.10.29

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污登记编号
	91320707MAEF3FBK75001Z

	
	验收单位
	连云港佰宏塑业有限公司
	环保设施监测单位
	江苏弘誉检测技术有限公司
	验收监测时工况
	监测日期
	产品名称
	设计产量
	年工作日（d）
	实际产量（t/d）
	生产负荷

（%）

	
	
	
	
	
	
	2026.7.19
	编织袋
	150万条/a

（5000条/d）
	300
	4000条/d
	80

	
	
	
	
	
	
	2026.7.20
	编织袋
	150万条/a

（5000条/d）
	
	4500条/d
	90

	
	投资总概算（万元）
	1500
	环保投资总概算（万元）
	55
	所占比例（%）
	3.67%

	
	实际总投资
	900
	实际环保投资（万元）
	35
	所占比例（%）
	3.89%

	
	废水治理

（万元）
	0
	废气治理（万元）
	20
	噪声治理（万元）
	5
	固体废物治理

（万元）
	4
	绿化及生态

（万元）
	0
	其他（万元）
	6

	
	新增废水处理设施能力
	-
	新增废气处理设施能力
	-
	年平均工作时
	-

	运营单位
	连云港佰宏塑业有限公司  
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91320707MAEF3FBK75
	验收时间
	2026年7月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	VOCs
	/
	1.96
	50
	/
	/
	0.139
	0.375
	0
	/
	0.625
	0
	+0.139

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

生活用水
车间外冷却机用水
144
新鲜水1356
180
432
损耗432
损耗36
美泰家居一体化污水处理设备
用于美泰家居厂区绿化
4320
车间内冷却机用水
456
损耗456
4562
循环冷却塔用水
288
损耗288
5760



切割
聚丙烯颗粒、色母颗粒
涂膜
拉丝
原料处理
编织
G1
G2
印刷
裁切
S5 边角料
水性油墨
缝纫
检验
打包入库
G3、S2~S4
聚乙烯颗粒
S1 边角料
不合格品



